2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 东信国际 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.26 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00059 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.96 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 34 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 同煤新苑 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.22 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00092 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00091 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.72 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 枫林逸景（龙湖园） | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 0.153 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00043 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00051 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 17 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 睿和锦城 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.25 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0012 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00078 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.88 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 金色水岸龙园 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 7.89 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00093 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00051 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 华北星城 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.25 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0011 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00052 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.12 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 东方名城 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.06 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0011 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00057 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.20 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 0 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 尚雅名都 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 7.10 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00057 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 凯德世家 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 7.55 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0013 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00055 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 美好新里程 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.29 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0017 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00048 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 碧水云天颐园 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.08 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00050 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.64 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 5 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 文博苑 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.89 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00090 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00047 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.72 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 柳港园Ｂ区 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.78 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0011 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00053 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.04 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 0 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 和汇新泉湾 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.81 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00093 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00070 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.28 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 御河九号 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 8.35 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00078 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00048 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.64 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 太阳城二期 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 7.20 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00093 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00052 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.80 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 御鑫亮城 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 7.28 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0012 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00056 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.80 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 魏都新城Ｃ区 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.69 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0018 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00056 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 万城华府二期 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.42 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0011 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00052 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.64 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 德盛嘉园 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.21 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0011 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00049 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.28 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 巴黎华庭 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 7.14 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00093 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00057 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.64 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 公园1号 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 7.17 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00063 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00060 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 宏洋美第 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.93 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00083 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00054 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.36 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 6 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 五州帝景 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.73 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00080 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00057 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 恒圆魏都 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.40 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00068 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00053 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 亚太国际公馆 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.20 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00088 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00058 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 温莎公馆 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.07 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00056 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00062 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 0 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 复地紫城 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.58 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00081 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00045 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 凤凰翰林别院 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.66 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00056 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2019年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 北辰花园 | 2019  0520 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.63 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00072 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00055 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |